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Laboratorní práce č. 1: Kontrola vstupního materiálu



	







Jméno a příjmení: 







[bookmark: _GoBack]Proveďte kontrolu základních parametrů dodaného materiálu


1. Upravte povrch dodaného materiálu tak, aby bylo možné změřit tvrdost HBW
a. Proveďte v místnosti UF108
2. Proveďte měření tvrdosti HBW
a. Proveďte v místnosti UU 006 (tři vtisky)
3. Převeďte hodnotu HBW na hodnotu meze pevnosti
a. Postupujte dle příslušné normy event.. využijte: https://www.gordonengland.co.uk/hardness/hardness_conversion_1c.htm
4. Proveďte metalografický výbrus (podélný nebo příčný)
a. Proveďte v místnosti UF108, 110, 112, 118
5. Pozorujte a dokumentujte mikrostrukturu materiálu (celková mikrostruktura, fázové složení, přítomnost vměstků apod.)
a. Proveďte v místnosti UF114 na mikroskopu NIKON. 
6. Mikrostrukturu schematicky zakreslete do rámečku o velikosti 50mm x 50mm
7. Diskuse výsledků a srovnání s normou ČSN EN (příslušné technické dodací podmínky). Zde proveďte stručnou rešerši TDP dané oceli. Jaké požadavky jsou povinné a jaké volitelné (jakou jednotlivé požadavky hrají roli).
a. Přístup k příslušné normě naleznete v knihovně ZČU. Vždy je nutné hledat termín: „technické dodací podmínky“ příslušné kategorie ocelí (nástrojových, k zušlechťování atd.)
8. Závěr
a. Zde uveďte tvrdost, mikrostrukturu, pevnost. Uveďte číslo normy TDP. Uveďte možné dodávané stavy příslušné oceli (normalizačně žíhaná, žíhanná na měkko atd.). Toto opět uvádí příslušná norma.
Ing. Jiří Hájek, Ph.D.
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