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Laboratorní práce č. 3: Zkoušky prokalitelnosti



	


Jméno a příjmení: 
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1. Zjistěte potřebné údaje zadané oceli (chemické složení, teploty přeměn, doporučené tepelné zpracování)
2. Vypočtěte teploty přeměn a ideální prokalitelný průměr podle parametrických rovnic
3. V  programu STECAL zjistěte hodnoty tvrdosti v průběhu tyče. Z těchto hodnot vypočtěte DI a DK pro olej a vodu.
4. Popište změnu mikrostruktury na zadaných snímcích příslušné oceli. 
a. Toto bude zadáno vždy pro každého studenta samostatně. 
5. Pro příslušné mikrostruktury zakreslete ochlazovací křivky do diagramu ARA 
6. Závěr – zde shrňte podstatné poznatky pro praxi do 5 základních bodů
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